低频电子脉冲治疗仪

数量1台

总预算6万

1. 用于疼痛科，达到镇痛和缓解肌肉发生废用性萎缩的效果
2. 输出电流≤34mA
3. 治疗频率包含3-1000Hz
4. 单脉冲输出能量：≤300mJ
5. 自动治疗频率：不少于30个自动治疗频率，按人体部位（肩颈、腰、上肢、下肢、上下肢关节）和症状（酸痛、疼痛、消除疲劳、血液循环、麻痹）细分，组合治疗，更有针对性，治疗效果更佳。
6. 温热电极：(1)三个电极(2)全部由硅胶制成，柔软可弯曲(3)温度＜43ºC（连续可调）
7. ★如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单(否则视为无），耗材要求线上采购；
8. ★提供设备配置清单
9. 保修1年起，生产日期距离安装日期≤6个月