压力蒸汽灭菌器内装载车

数量2台

总预算5.2万

1. 适用于新华脉动真空灭菌器MAST-H-1500S-B-M1中（实质性参数）

|  |
| --- |
| 具有一键式操作，快速和自动化的保养程序循环；尽量少的操作按钮，操作按钮≤4个 |
| 翻盖采用从上往下，翻盖里面具有机油槽 |
| 一分钟同时完成4把手机的注油，便捷高效； |
| 可以只进行一支手机的单独注油 |
| 注油量可以调节，在机盖上有明显显示灯可以直接显示注油时间，注油量等 |
| 具有一键式操作，快速和自动化的保养程序循环；尽量少的操作按钮，操作按钮≤4个 |
| 翻盖采用从上往下，翻盖里面具有机油槽 |
| 一分钟同时完成4把手机的注油，便捷高效； |
| 可以只进行一支手机的单独注油 |
| 注油量可以调节，在机盖上有明显显示灯可以直接显示注油时间，注油量等 |

1. 不锈钢622\*1092\*1850mm，三层
2. ★如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材要求线上采购；
3. ★提供设备配置清单
4. 保修1年起，生产日期距离安装日期≤6个月