智能阶梯步行训练器
数量 1台 预算 6 万元
申请科室 康复医学科
采购需求：
1：可实现平行杠、斜坡、阶梯的三向功能转换，满足患者进行步行、上下斜坡及阶梯等多种康复训练需求。
▲2：系统高度及阶梯间高度均可实现无级调节。其中系统高度采用数控显示，显示精度达 0.1cm±10%；阶梯间高度调节范围包含但不限于 0~160mm，用于适配不同功能状态患者的上下楼梯训练。
3：系统具有处方保存功能，支持自定义并存储训练处方，方便医生随时调用。
4：电机性能强劲，最大推力大于 3000N，确保设备运行平稳安全。
★5：如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材支持线上采购。
★6：提供相关产品彩页、设备配置清单，根据临床需求提供一定数量的易损件。
[bookmark: _GoBack]★7：整机保修 3年起，生产日期距离安装日期≤6 个月。
★8：凡需要计量和医院需要校准的设备，必须在送货前完成首次计量检定/校准，并在交货时提供检定证书或校准证书。

注：★为废标项，▲为重点项
