压力痛阈测量仪
数量 1台 预算 0.3万元
申请科室 康复医学科
采购需求：
1：通过压力刺激方式评估个体疼痛感知能力。
▲2：通过测量疼痛阈值，辅助临床医生理解个体对疼痛的反应并量化疼痛阈值，为疼痛管理提供参考；支持在测量过程中记录个体感受到疼痛的时间点及疼痛强度数据，以便进行统计分析。
3：设备要求测量范围包含但不限于：0-11kg/cm²（或相当的牛顿值）。
4：显示方式：指针或数字式显示，需清晰读取压力数值。
5：操作方式：手持式推压测试，力度均匀、可控。
★6：如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材支持线上采购。
★7：提供相关产品彩页、设备配置清单，根据临床需求提供一定数量的易损件。
[bookmark: _GoBack]★8：整机保修3年起，生产日期距离安装日期≤6个月。
★9：凡需要计量和医院需要校准的设备，必须在送货前完成首次计量检定/校准，并在交货时提供检定证书或校准证书。
注：★为废标项，▲为重点项
