呼吸训练器
数量1台   预算5万元
申请科室  康复医学科
采购需求：
▲1：≥2种有肺容量训练（IS）：如支持IS流速型、IS容量型肺容量训练等。
▲2：吸入给药评估，阻抗等级：≥六档阻抗选择；
3：具有肺功能测定功能。
4：吸气肌训练，至少支持自动/手动/自定义三种模式，手动模式：训练指标范围包括但不限于3cmH2O-200cmH2O，自动训练负荷：≥五档可调；自定义模式：可关联呼吸肌力测定检查单、辅助调节训练负荷等。
5：激励式可量化系统界面：具有语音、动画指导训练，可清晰评估每次训练成效。
6：支持训练后压力、振幅、呼气流量、呼气时间、呼气容积等参数显示，具有智能振动正压通气模式。
★7：如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材支持线上采购；
★8：提供相关产品彩页、设备配置清单，根据临床需求提供一定数量的易损件
[bookmark: _GoBack]★9：整机保修3年起，生产日期距离安装日期≤6 个月
★10：凡需要计量和医院需要校准的设备，必须在送货前完成首次计量检定/校准，并在交货时提供检定证书或校准证书。

注：★为废标项，▲为重点项

