踝关节牵伸关节康复器
数量 1台 预算 8万元
申请科室 康复医学科
采购需求：
▲1：具备自适应牵伸速度调节功能，且设有多档位可调，能识别肌痉挛，并自适应调整牵伸速度。
2：训练时间可灵活设定与调节。
3：牵伸强度及阻力均具备多档位/多级调节功能，以适应不同患者的康复阶段。
4：速度范围宽泛且连续可调。
5：支持个体化定制牵伸参数，包括但不限于踝关节牵伸角度、强度、速度、保持时间、训练时间等，且支持在训练过程中进行实时调整。
6：具备完善的数据管理功能，能够管理和记录设备每日的训练数据及参数设置；康复训练结果可自动保存，便于追踪疗效。
★7：如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材支持线上采购。
★8：提供相关产品彩页、设备配置清单，根据临床需求提供一定数量的易损件。
[bookmark: _GoBack]★9：整机保修3年起，生产日期距离安装日期≤6个月。
★10：凡需要计量和医院需要校准的设备，必须在送货前完成首次计量检定/校准，并在交货时提供检定证书或校准证书。
注：★为废标项，▲为重点项
